**BAREME CURSEUR – REALISATION D’UNE DISSECTION**

**Mise en page 1 :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Structures reconnaissables, intactes et bien mises en évidence | Structures pas suffisamment reconnaissables/abîmées | Aucune structure reconnaissableet/ouattitude inadaptée |
| Dissection soignée, champ de dissection propre, rangement final | Soin apporté à la dissection insuffisant | Dissection soignée, champ de dissection propre, rangement final | Soin apporté à la dissection insuffisant |
| Comportement et respect des consignes de sécurité : |
| + | - | + | - | + | - | + | - |
| **5** | **4,5** | **4** | **3** | **2** | **1,5** | **1** | **0,5** | **A refaire** |

**Mise en page 2 :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Les structures sont-elles reconnaissables, intactes et bien mises en évidence ? | oui | non | Aucune structure reconnaissableet/ouattitude inadaptée**A refaire** |
| La dissection est-elle soignée, le champ de dissection propre, le rangement correct ? | oui | non | oui | non |
| Le comportement est-il adapté, les règles de sécurités respectées ?  | Oui**5** | Non**4.5** | Oui**4** | Non**3** | Oui**2** | Non**1,5** | Oui**1** | Non**0,5** |